附件1：

**报价函格式**

\*\*\*（经营主体名称）：

根据贵单位 20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日询价函，我公司经现场踏勘并研究了本工程的图纸、合同条款、技术规范和工程量清单后，愿以人民币 （大小写金额分别注明）的总价按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的要求承包本工程实施、完工和维修。

同时，我们完全理解贵单位不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

承包商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附录：标价的工程量清单**

| 序号 | 工程或费用名称 | 工程量计算式 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水利措施 |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 热市镇 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热市镇凤鸣村壕沟湖堰 |  | m | 46 |  |  |  |
| 1.1 | 浆砌护坡 |  | m | 23 |  |  |  |
| 1.1.1 | 土方开挖（塘坝） |  | m³ | 48.53 |  |  |  |
| 1.1.2 | 土方回填（塘坝） |  | m³ | 23.4 |  |  |  |
| 1.1.3 | 土方外运 |  | m³ | 25.3 |  |  |  |
| 1.1.4 | M7.5浆砌石挡墙 |  | m³ | 21.9 |  |  |  |
| 1.1.5 | M7.5浆砌石基础 |  | m³ | 10.67 |  |  |  |
| 1.1.6 | C20砼压顶 |  | m³ | 0.58 |  |  |  |
| 1.1.7 | 沉降缝 |  | m² | 2.79 |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 工程量计算式 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 1.1.8 | φ50PVC排水管 |  | m | 11.5 |  |  |  |
| 1.1.9 | 反滤层 |  | m³ | 0.02 |  |  |  |
| 1.1.10 | 模板 |  | m² | 4.6 |  |  |  |
| 1.1.11 | 除杂 |  | m² | 46 |  |  |  |
| 1.2 | 水泥护坡 |  | m | 23 |  |  |  |
| 1.2.1 | 土方开挖（塘坝） |  | m³ | 4.6 |  |  |  |
| 1.2.2 | 土方回填（塘坝） |  | m³ | 87.83 |  |  |  |
| 1.2.3 | 外借土方 |  | m³ | 83.26 |  |  |  |
| 1.2.4 | C20砼护坡 |  | m³ | 4.6 |  |  |  |
| 1.2.5 | 砂浆垫层 |  | m² | 44.85 |  |  |  |
| 1.2.6 | 草皮护坡 |  | m² | 20.7 |  |  |  |
| 1.2.7 | C20砼压顶 |  | m³ | 0.69 |  |  |  |
| 1.3 | 放水涵 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1 | 土方开挖（塘坝） |  | m³ | 73.5 |  |  |  |
| 1.3.2 | 土方回填（塘坝） |  | m³ | 107.36 |  |  |  |
| 1.3.3 | C20砼消力井 |  | m³ | 1.41 |  |  |  |
| 1.3.4 | 截水环 |  | m³ | 1.37 |  |  |  |
| 1.3.5 | φ110PVC管 |  | m | 0.5 |  |  |  |
| 1.3.6 | φ160PVC管 |  | m | 0.7 |  |  |  |
| 1.3.7 | 消力池砼C20 |  | m³ | 0.94 |  |  |  |
| 1.3.8 | C20砼台阶 |  | m³ | 1.68 |  |  |  |
| 1.3.9 | C15砼基座 |  | m³ | 2.21 |  |  |  |
| 1.3.10 | C20砼挡墙 |  | m³ | 1.74 |  |  |  |
| 1.3.11 | 混凝土管安装（放水涵） |  | m | 14 |  |  |  |
| 1.3.12 | 普通标准钢模板 |  | m² | 35.31 |  |  |  |
| 1.3.13 | 钢筋制安 |  | t | 0.14 |  |  |  |
| 1.3.14 | C20警示牌基础 |  | m³ | 0.05 |  |  |  |
| 1.3.15 | 警示牌 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | C20砼山塘台阶 |  | 处 | 1 |  |  |  |
| 2.5.1 | C20砼台阶 |  | m³ | 0.79 |  |  |  |
| 2.5.2 | 普通标准钢模板 |  | m² | 2.32 |  |  |  |
| 2.6 | 清淤 |  | m³ | 2120 |  |  |  |
| 2 | 热市镇凤鸣村园家堰 |  | m | 40 |  |  |  |
| 2.1 | 堤坝 |  | m | 28 |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 工程量计算式 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 2.1.1 | 土方开挖（塘坝） |  | m³ | 33.74 |  |  |  |
| 2.1.2 | 土方回填（塘坝） |  | m³ | 349.25 |  |  |  |
| 2.1.3 | 外借土方 |  | m³ | 189.36 |  |  |  |
| 2.1.4 | 原护坡拆除外运 |  | m³ | 13.32 |  |  |  |
| 2.1.5 | C20砼护坡 |  | m³ | 13.32 |  |  |  |
| 2.1.6 | 砂浆垫层 |  | m² | 121.16 |  |  |  |
| 2.1.7 | 草皮护坡 |  | m² | 25.2 |  |  |  |
| 2.1.8 | C20砼压顶 |  | m³ | 0.7 |  |  |  |
| 2.2 | 左右岸 |  | m | 12 |  |  |  |
| 2.2.1 | 土方开挖（塘坝） |  | m³ | 14.46 |  |  |  |
| 2.2.2 | 土方回填（塘坝） |  | m³ | 149.68 |  |  |  |
| 2.2.3 | 外借土方 |  | m³ | 81.16 |  |  |  |
| 2.2.4 | 原护坡拆除外运 |  | m³ | 5.71 |  |  |  |
| 2.2.5 | C20砼护坡 |  | m³ | 5.71 |  |  |  |
| 2.2.6 | 砂浆垫层 |  | m² | 51.92 |  |  |  |
| 2.2.7 | C20阻滑墩 |  | m³ | 2.88 |  |  |  |
| 2.2.8 | 草皮护坡 |  | m² | 10.8 |  |  |  |
| 2.2.9 | C20砼压顶 |  | m³ | 0.3 |  |  |  |
| 2.3 | 放水涵 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 2.3.1 | 土方开挖（塘坝） |  | m³ | 113.22 |  |  |  |
| 2.3.2 | 土方回填（塘坝） |  | m³ | 161.35 |  |  |  |
| 2.3.3 | C20砼消力井 |  | m³ | 1.66 |  |  |  |
| 2.3.4 | 截水环 |  | m³ | 1.37 |  |  |  |
| 2.3.5 | φ110PVC管 |  | m | 0.6 |  |  |  |
| 2.3.6 | φ160PVC管 |  | m | 1.6 |  |  |  |
| 2.3.7 | 消力池砼C20 |  | m³ | 0.94 |  |  |  |
| 2.3.8 | C20砼台阶 |  | m³ | 4.21 |  |  |  |
| 2.3.9 | C15砼基座 |  | m³ | 1.55 |  |  |  |
| 2.3.10 | C20砼挡墙 |  | m³ | 1.74 |  |  |  |
| 2.3.11 | 混凝土管安装（放水涵） |  | m | 10 |  |  |  |
| 2.3.12 | 普通标准钢模板 |  | m² | 54.32 |  |  |  |
| 2.3.13 | 钢筋制安 |  | t | 0.14 |  |  |  |
| 2.3.14 | C20警示牌基础 |  | m³ | 0.05 |  |  |  |
| 2.3.15 | 警示牌 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 工程量计算式 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| 2.4 | 溢洪道 |  | 处 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1 | 土方开挖（塘坝） |  | m³ | 21.73 |  |  |  |
| 2.4.2 | 土方回填（塘坝） |  | m³ | 19.48 |  |  |  |
| 2.4.3 | C15砼垫层（进口段） |  | m³ | 0.55 |  |  |  |
| 2.4.4 | C25砼侧墙（进口段） |  | m³ | 0.6 |  |  |  |
| 2.4.5 | C25砼底板（进口段） |  | m³ | 0.97 |  |  |  |
| 2.4.6 | C25砼盖板 |  | m³ | 0.84 |  |  |  |
| 2.4.7 | C25砼侧墙（八字墙） |  | m³ | 0.07 |  |  |  |
| 2.4.8 | 钢筋制安（进口段） |  | t | 0.1 |  |  |  |
| 2.4.9 | C15砼垫层（泄槽段） |  | m³ | 0.58 |  |  |  |
| 2.4.10 | C25砼侧墙（泄槽段） |  | m³ | 0.6 |  |  |  |
| 2.4.11 | C25砼底板（泄槽段） |  | m³ | 1.01 |  |  |  |
| 2.4.12 | 钢筋制安（泄槽段） |  | t | 0.04 |  |  |  |
| 2.4.13 | C15砼防滑脚趾（泄槽段） |  | m³ | 0.68 |  |  |  |
| 2.4.14 | C15砼垫层（消力池） |  | m³ | 0.32 |  |  |  |
| 2.4.15 | C25砼底板（消力池） |  | m³ | 0.67 |  |  |  |
| 2.4.16 | C25砼侧墙（消力池） |  | m³ | 0.5 |  |  |  |
| 2.4.17 | 钢筋制安（消力池） |  | t | 0.1 |  |  |  |
| 2.4.18 | 模板制安（消力池） |  | m² | 27.54 |  |  |  |
| 2.4.19 | 混凝土路面拆除及恢复 |  | m² | 13.4 |  |  |  |
|  | 路面拆除外运 |  | m³ | 2.68 |  |  |  |
|  | 路面恢复 |  | m² | 13.4 |  |  |  |
| 2.5 | C20砼山塘台阶 |  | 处 | 1 |  |  |  |
| 2.5.1 | C20砼台阶 |  | m³ | 1.58 |  |  |  |
| 2.5.2 | 普通标准钢模板 |  | m² | 4.63 |  |  |  |
| 2.6 | 清淤 |  | m³ | 860 |  |  |  |

承包商签字：

盖 章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日